AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 1

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0

20

40

60

80

100

Nent = 126 Mean = -0.02841 RMS = 0.04676 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 1 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 1

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35

Nent = 126 Mean = -1.925 RMS = 2.326 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 1 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 2

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70

Nent = 126 Mean = -0.005159 RMS = 0.02633 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 2 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 2

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35 Nent = 126 Mean = -1.582 RMS = 2.246 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 2 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 3

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0 20 40 60 80 100 120 Nent = 126 Mean = -0.02587 RMS = 0.0209 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 3 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 3

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0

10

20

30

40

50

Nent = 126 Mean = -0.65 RMS = 0.9189 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 3 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 4

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Nent = 126 Mean = -0.009841 RMS = 0.01533 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 4 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 4

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nent = 126 Mean = -1.563 RMS = 0.6453 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 4 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 5

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nent = 126 Mean = -0.0004763 RMS = 0.01736 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 5 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 5

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 Nent = 126 Mean = 1.401 RMS = 0.871 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 5 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 6

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0 20 40 60 80 100 120

Nent = 126 Mean = -0.04643 RMS = 0.02014 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 6 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 6

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0

10

20

30

40

50

Nent = 126 Mean = -0.6548 RMS = 0.8153 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 6 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 7

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0 20 40 60 80 100 120 Nent = 126 Mean = -0.03008 RMS = 0.01815 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 7 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 7

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Nent = 126 Mean = -0.7302 RMS = 1.23 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 7 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 8

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0

20

40

60

80

100

Nent = 126 Mean = -0.02135 RMS = 0.01466 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 8 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 8

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Nent = 126 Mean = -1.154 RMS = 0.9704 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 8 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 9

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0

20

40

60

80

100

Nent = 126 Mean = -0.02722 RMS = 0.02883 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 9 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 9

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Nent = 126 Mean = -3.391 RMS = 2.663 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 9 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV/fC

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rel. av. gain vs run, sl. 10

mV/fC

-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Runs

0

20

40

60

80

100

Nent = 126 Mean = -0.02643 RMS = 0.03349 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. gain, sl. 10 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 mV

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Rel. av. offset vs run, sl. 10

mV -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Runs

0

5 10 15 20 25 30 Nent = 126 Mean = -4.338 RMS = 2.981 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. offset, sl. 10 Nent = 126