Chip CMP16C Pass 1 JTAG=150 Cin=180 pF Fermilab Stand Jun 99

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 nsec

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 nsec

Chip CMP16C Pass 1 JTAG=150 Cin=180 pF Fermilab Stand Jun 99

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip number

RMS, nsec

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip number

Max(RMS)-Min(RMS), nsec

Chip CMP16C Pass 1 JTAG=150 Cin=180 pF Fermilab Stand Jun 99

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip

Aver. RMS, nsec

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip

Aver. Max(RMS)-Min(RMS), nsec

Chip CMP16C Pass 1 JTAG=150 Cin=180 pF Fermilab Stand Jun 99

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 nsec

0

20

40

60

80

100

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 nsec

Chip CMP16C Pass 1 JTAG=150 Cin=180 pF Fermilab Stand Jun 99

0 0.5 1 1.5 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip

0 0.5 1 1.5 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip

0 0.5 1 1.5 2

70 75 80 85 90 95 100 105 Chip

Chip CMP16C Pass 1 JTAG=150 Cin=180 pF Fermilab Stand Jun 99

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Channel

RMS(at Qin=100 fC), nsec