Time RMS vs Input Charge in ADS16 chip 4 Cin=220 pF Card 3 (FNAL stand) Mar 9

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec

0 0.5 1 1.5 2

0 500 1000 fC

RMS,nsec