AFEB boards with CMP16F chip. Cdet=180 pF (FNAL Stand) 2000

0 20 40 60 80 100 120

5 10 15 20 25 30 fC

Channels

0

50

100

150

200

250

-10 -5 0 5 10 15 fC

Channels

0 50 100 150 200 250 300

1 1.5 2 2.5 3 3.5 fC

Channels

0 50 100 150 200 250 300 350

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 fC

Channels