Anode front end. Drift time simulation with delay smearing .

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 nsec

The 2-nd arrival mean, nsec